Lotsljus ”Signalbau Blauert”

Tryck P Nu visas:

|  |
| --- |
| programming  Red : 005 s |

Sätter man ”Red” på 5 sekunder betyder det att ljuset inte kan slå om till grönt inom 5 sekunder efter att det slagit om till rött.

Tryck > Nu visas:

|  |
| --- |
| programming  Green : 025 s |

Detta är den tid som ljuset är grönt efter att man tryckt på lots-kontrollen. Använder man IR-detektor på ljuset, är detta värde ett max-värde, alltså den tid det vid mycket trafik maximalt är grönt.

Tryck S för att spara.

Används IR-detektor, fortsätt på denna sida:

Tryck V Nu visas:

|  |
| --- |
| Presetting  Green min : 020 s |

Detta är den tid det vid låg trafikintensivitet det är grönt. Bör sättas på minst 15 sekunder, då ouppmärksamma trafikanter kan behöva tid på sig att komma iväg.

Tryck > Nu visas:

|  |
| --- |
| Presetting  G -Time-Ext: 005 s |

Detta är den tid det maximalt får vara mellan fordonen som passerar IR-detektorn. Ställer man in 5 sekunder, så slår ljuset om till rött när det är mer än 5 sekunder mellan passerande fordon.

Tryck > Nu visas:

|  |
| --- |
| Presetting  red amber : 004 s |

Den tid som ljuset, efter att slå om från rött, är både rött och gult.

Tryck > Nu visas:

|  |
| --- |
| Presetting  amber : 004 s |

Den tid som ljuset, efter att slå om från grönt, är enbart gult.

Tryck S för att spara.